#### Onderhoudsoverzicht

In dit document houdt u bij welke apparatuur er op uw bedrijf onderhouden dient te worden, wie daar verantwoordelijk voor is en de datum waarop het intern of extern onderhoud is uitgevoerd.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wat** | **Frequentie** | **Controle/onderhoud** | **Verantwoordelijk:** | **Uitgevoerd door:** | **Datum:** |
| Spuitapparatuur |  | SKL-keuring  |  |  |  |
| Spuitapparatuur |  | Onderhoud:Er mag geen lekkage zijn van de pomp, spuittank (als deze gesloten is) pijpen, slangen en filters.Alle meetmiddelen, die aan en uit kunnen, die druk en/of afgifte kunnen regelen moeten betrouwbaar werken en er mogen geen lekkages zijn.De spuitdoppen moeten geschikt zijn voor de correcte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Alle spuitdoppen moeten identiek zijn (type, grootte, materiaal en herkomst), moeten een uniform spuitbeeld geven (v.b. gelijke vorm, homogeen spuitbeeld) en na afsluiten mogen de spuitdoppen niet na druppelen. Alle onderdelen van de spuitapparatuur, bijv. spuitdophouder/ drager, filters blaasbalg, enz. moeten in goede conditie zijn en betrouwbaar werken. |  |  |  |
| Substraatunit |  | IJking van de EC en PH meters ofwel controle met een losse voeler. |  |  |  |
| Oogstmachines |  | Na oogst de machine volledig schoonmaken en nakijken (groot onderhoud volgens leveranciersinstructie). |  |  |  |
| Machine:  |  |  |  |
| Machine:  |  |  |  |
| Oppotmachine |  |  |  |  |  |
| Heftruck |  | Keuring  |  |  |  |
| Ketel |  | Onderhoud |  |  |  |
| Verwerkingsruimte |  | Voorafgaand aan seizoen wanden, vloeren en plafonds controleren op beschadigingen en waar nodig schoonmaken. |  |  |  |
|  | Vloer voor aanvang seizoen bezemschoon maken. |  |  |  |
|  | Bij verwerking minimaal dagelijks afval/uitval afvoeren uit verwerkingsruimte en vloer bezem schoonvegen. |  |  |  |
| Meet- en weegapparatuur gewasbeschermingsmiddelen |  | De ruimte voor opslag van gewasbeschermingsmiddelen of de vul-/mengplaats (als dit ergens anders is) is uitgerust met meet- en weegapparatuur. Minimaal jaarlijks wordt de schaalverdeling gecontroleerd op maatbekers, en de weegschalen door middel van kalibratie. |  |  |  |
| Bassin |  | Onderhoud |  |  |  |
| Irrigatiesysteem | Jaarlijks | Beoordeling of onderhoud noodzakelijk is. Medewerkers die onderhoud uitvoeren zijn getraind.  |  |  |  |
| Silo |  |  |  |  |  |
| Oogst materialen zoals scharen, messen  |  | Schoonmaken  |  |  |  |
| Brandblusser | Jaarlijks | keuring |  |  |  |
| EHBO | Jaarlijks | Controle inhoud en houdbaarheidsdatum |  |  |  |